[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]柘城县人民法院综合审判楼电梯安全安全维护及消防改造项目市场询价公告
各潜在供应商：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]我院拟委托具有相应资质的机构负责柘城县人民法院综合审判楼电梯安全安全维护及消防改造项目市场询价（本次询价仅作为确定招标限价的参考依据，不作为供应商招选依据）。
一、项目概况
1.1项目名称：柘城县人民法院综合审判楼电梯安全安全维护及消防改造项目
1.2项目内容：1.本工程设有一部电梯。电梯门洞口尺寸均为1200mm*2200mm（高），电梯提升高度为19.2米。2.本工程采用的电梯技术参数为：
	电梯类别
	额定载重
	额定速度
	井道尺寸
	停层
	顶层高度
	基坑深度
	停靠站数
	数量

	载客电梯兼无障碍电梯
	1000KG
	1.0m/s
	2300mm*2275mm
	1F-6F
	1.5m
	1.60m
	6
	1


3.电梯层门的耐火极限不应低于2.00h，并符合现行国家标准《电梯层门耐火实验完整性隔热性和热通量鉴定法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。4.电梯底坑地面有人行道或人员能到达的空间处，其上部的电梯对重（或平衡重）应设有安全钳装置。5电梯门应为水平滑式门，电梯门开启后的通行净宽不应小于900mm，完全开启时间应保持不小于3s。6.电梯应具备节能运行功能。7.负责安装，终身质保、免费维保1年。
1.3工期：三个月
二、报名所需提供的资料：
2.1必须具有独立的法人资格，有效的三证合一的营业执照复印件盖公章。
2.2本次项目所需的相关专业资质证件复印件盖公章。
2.3授权委托书（须明确授权范围）及身份证明。
2.4企业未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（打印截图并加盖公章）。
2.5服务报价。
三、资料递交时间及方式：
3.1递交截止时间：2026年9月14日至2026年9月16日（工作日上午8：00—12：00时，下午15：00—18：30 时）
3.2递交方式：递交至zcfytg@163.com
四、联系方式
询价人：柘城县人民法院
联系人：杨先生
联系电话：0370-7272162
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